붙임1		감전재해 예방을 위한 사업장 자체 점검리스트

구분	점 검 항 목	점검 결과	조치 사항
공통 사항	전기기구 취급작업 시 전기설비로부터 폭 70cm 이상의 작업공간을 확보하고 있는가?
	감전 위험이 있는 전기기계·기구 또는 전로의 설치·해체·정비·점검 등을 할 때 전기 관련 유자격자가 작업을 수행하는가?
	주기적으로 누전 여부 및 접지 여부를 체크하고 있는가?
	용접선, 배선, 이동전선 등 절연전선의 피복이 손상되지 않았는가?
	변전실 출입문에 잠금장치를 하고, 관계자외 출입금지조치가 되어 있는가?
	물 등의 도전성이 높은 액체가 있는 습윤한 장소에서의 전선 등은 충분한 절연효과가 있는가?
	물기, 땀 등으로 젖은 손으로 전기기계·기구 등을 취급하고 있지 않은가?
정전 조치	감전 위험작업 전 전로 차단, 잔류 방전, 검전기를 통한 정전상태 확인 등 모든 절차를 거쳤는가?
	정전작업 중 타 작업자의 개폐기 오조작 방지를 위하여 잠금장치나 표지판 등의 조치를 하였는가?
기계‧기구 방호조치	전기기계·기구 및 설비의 금속재, 철재 등의 외함에 접지시설이 되어 있는가?
	휴대형 또는 이동형 전동기계의 전원에 누전차단기가 설치되어 있는가?
	전기기기 및 배선 등의 전기충전부는 노출되지 않도록 설치되어 있는가?
	전기기계·기구에 접지가 되어 있고, 전원측에 누전차단기가 설치되어 있는가?
충전전로 등 작업	변전실 등 특별고압 충전전로에 접근한계거리 표지판이 부착되어 있는가? 또한, 근접장소에서의 청소 등의 작업 시 접근한계거리를 유지하고 있는가?
	충전전로 등의 전기작업을 할 때에는 절연용 보호구, 절연용 방호구 등을 사용하는가?

붙임2		현장 작업자를 위한 감전재해 예방 홍보자료