화학사고 예방 자체 안전점검표

■ 사업장 개요

사업장명		대표자
소 재 지		근로자수
업 종		연락처	전화 (팩스: )
화학물질 취급작업

■ 점검사항

점검항목	점 검 사 항	점검결과	조치사항
일반사항	o 화학물질 취급 관련 작업절차서 작성 여부 - 보수 이후 가동 전에 안전점검 지침 작성 o 화기작업 등 위험작업을 수행할 경우 작업종류별 안전작업허가 발행 여부(화기, 밀폐공간출입, 고소, 전기, 중장비 등) o 화학물질 취급작업 공정에서의 화재․폭발․누출의 위험성 및 비상조치계획 수립 및 근로자에게 제공 여부 o 비상 시 경보체계 구축 및 대피조치 여부 o 경보설비 정상 작동 여부
누출사고위험점검	o 누출방지 조치물 설치 - 보관․사용 중인 가스용기의 전도방지 조치 여부 - 가스용기 이동 시 보호캡 부착 여부 - 배관, 플랜지 및 밸브 등 누출위험 부위에 대한 주기적 점검 및 정비 실시 여부 o 개인 호보구 - 호흡용 보호구 등 안전보호구 비치 및 근로자 지급․착용 여부 o 작업수칙 준수 - 작업수칙의 절차에 따라 작업 수행 여부 - 누설위험 시설에 대해 가스감지기 등을 이용하여 사용 전에 확인점검을 하는지 여부 - 환기상태, 국소배기장치 및 중화처리설비의 가동여부 - 육안 상 저장 및 취급시설의 파손․변형 등 이상유무 - 화학물질 보관장소의 경고표지, 외부인의 출입금지 표지 부착 여부

점검항목	점 검 사 항	점검결과	조치사항
화 재 ․ 폭 발 위 험 점 검	o 위험물질 관리 및 표준안전운전절차 준수 - 작업장 및 그 주변의 인화성 액체․증기나 인화성 가스농도 수시 측정 여부 - MSDS 내용을 확인하여 취급 물질의 농도가 폭발하한 이상 시 출입금지 조치 여부 - 가스가 축저되지 않도록 통풍․환기가 잘 되는지 여부 - 수리 및 청소작업 시 작업책임자를 정하고 해당 작업 수행 여부 o 내부 부속설비 수시점검 및 구조개선 - 설비 내 농도를 외부에서 확인할 수 있는지 여부 - 폭발 발생 시 과압이 안전하게 배출되는지 여부 - 인화성 가스를 이송하는 설비의 노후․부식 정도를 주기적으로 점검을 실시하는지 여부 o 점화원 관리 - 제전복, 제전화, 제전장갑 비치 여부 - 화기(라이터․용접작업․마찰열) 사용 금지 여부 o 용접작업 등 화기 관리 - 통풍 등 불충분 장소에서의 용접작업 시 안전조치 여부 - 화재예방에 필요한 소화설비 설치 상태 여부 등 o 폭발위험 장소의 설정 및 관리 - 폭발위험장소의 구분도 작성 여부 o 푹발 또는 화재 위험장소의 전기기계․기구 - 전기기계․기구의 방폭성능, 절연성능 적정 여부
기타	o 물질안전보건자료 관리 - 화학물질 취급 작업장 내 해당 물질안전보건자료(MSDS) 비치 및 게시, 경고표지 부착 여부 - 물질안전보건자료(MSDS) 교육 등 안전교육 실시여부 o 폭염, 풍수해 대비 자체 안전확보계획 수립여부 등 o 기타

※ 점검결과 작성 시 적정 “○”, 해당없음 “-”, 불량 “×” 표시하고 “기타”에 점검항목 외 사항을 추가하여 점검결과 작성

일자 : 20    년    월    일

점검자 :              □

점검자 :              □

점검자 :              □